|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **ш1.** | **Игривой комплекс**  **ИД-36**  **C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.040\спереди Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2100 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 2500 |
| **Применяемые материалы** | |
| Опорный брус комплекса | В кол-ве 2 шт. Выполнен из деревянного бруса естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком. |
| Баскетбольный щит с кольцом | В кол-ве 1шт. Выполнено из деревянного бруса естественной влажности и кольцо выполнено из металлической трубы Ф 20мм. |
| Качели на гибком подвесе | В кол-ве 1шт. выполнено из деревянного бруса естественной влажности на металлической основе, гибкий подвес из оцинкованной цепи. |
| Лаз | В кол-ве 1шт.выполнено из деревянной доски естественной влажности с прорезями для рук и ног. |
| Шведская стенка | В кол-ве 1шт. выполнено из деревянных перекладин Ф45мм. каркас шведской стенки изготовлен из деревянного бруса естественной влажности с отверстиями для перекладин. |
| Горка скат | В кол-ве 1шт. выполнено из деревянного каркаса и покрыт единым листом нержавеющей стали 1.2мм. |
| Пол | В кол-ве 1шт. выполнен из деревянного каркаса естественной влажности скрепленного между собой доской 22мм. |
| Лавочка | В кол-ве 1ш. выполнено из деревянного бруса естественной влажности. |
| Лестница | В кол-ве 1шт. выполнена из деревянного бруса естественной влажности скреплено между собой ступенями из деревянного бруса. |
| Материалы | Деревянный брус тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком. |