|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №1****(ДМ-01)****F:\ДАМИК С КРУГЛЫМ СТОЛОМ\ДОМИК С КРУГЛЫМ СТОЛИКОМ Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1800мм. |
| Длина (мм) |  2200мм. |
| Ширина (мм) | 1600мм. |
| **Применяемые материалы**  |
| Столб | в количестве 7шт., выполнены из бруса 100\*100мм. |
| Крыша  |  в количестве 1шт., выполнена из двух скатов, с козырьком и фронтонами в сборе и покрыта гибкой черепицей. |
| Боковые стенки домика | в количестве 4шт. выполнены из доски (толщиной 15мм) с фигурными выпилами и фанерной накладкой в виде ставней. |
| Материалы | Брус и деревянная доска выполнены из сосны естественной влажности , тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены антисептиком в заводских условиях. Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Скаты крыши выполнены из щита ОСП с покрытием гибкой черепицей. |
| Описание | Домик №1 состоит: -столбы-7шт.- скамья- 2шт.-боковые стенки домика -4шт-круглый стол по центру изделия 1шт.-крыша двухскатная-1шт. |