|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №3****ДМ-03****F:\ДОМИК С ПЕСОЧНИЦЕЙ\ДОМИК С ПЕСОЧНИЦЕЙ Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1700 мм. |
| Длина (мм) |  3600 мм. |
| Ширина (мм) | 3800 мм. |
| **Применяемые материалы**  |
| Столбы  | В количестве 7шт, выполнены из бруса 100\*100мм. |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной 15 мм., все углы фанеры закругленными, радиус 20 мм., ГОСТ Р 52169-2012. |
| Крыша  | В количестве 1шт., выполнена из двух скатов с козырьком и фронтонами в сборе., и покрыта гибкой черепицей. |
| Боковые стенки домика | В количестве 2шт., одна боковина выполнена в виде глухой стенки, другая с окошком и фанерными накладками в виде ставней. |
| Песочница | В количестве 1шт , размером 1400\*1400мм., выполнена из доски толщиной 15мм. |
| Материалы | Брус и деревянная доска выполнены из сосны естественной влажности , тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены антисептиком в заводских условиях. Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Скаты крыши выполнены из щита ОСП с покрытием гибкой черепицей. |
| Описание | Домик №1 состоит: -столбы-7шт.- скамья- 1шт.-боковые стенки домика -2шт-песочница -1шт.-крыша двухскатная-1шт. |