|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №4**  **ДМ-04**  **F:\ДОМИК С СЕНКАМИ\ДОМИК С ЗАДИ Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1800мм. |
| Длина (мм) | 2200мм. |
| Ширина (мм) | 1600мм. |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В количестве 6шт, выполнены из бруса 100\*100мм. |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной 15 мм, все углы фанеры закруглены, радиус 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Крыша | двухскатная, в кол-ве 1шт., с козырьком и фронтонами в сборе, выполнена из доски толщиной 15мм |
| Декоративный навес | В количестве 1шт., выполнен из доски толщиной 15мм |
| Боковины | В количестве 4шт., выполнены из доски толщиной 15мм. |
| пол | В количестве 1шт. выполнен из доски, толщиной 15мм. |
| Материалы | Брус и деревянная доска выполнены из сосны естественной влажности , тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены антисептиком в заводских условиях. Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Скаты крыши и декоративный навес выполнены из доски толщиной 15мм., с покрытием антисептиком в заводских условиях. |
| Описание | Домик №4 состоит:  столбы-6шт  - скамья- 3шт.  -боковые стенки домика -4шт  -пол-1шт  -крыша двухскатная-1шт.  -декоративный навес |