|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №5**  **ДМ-05**  **F:\ДОМИК СО СЧЁТАМИ\ДОМИК СО СЧЁТАМИ Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1800мм. |
| Длина (мм) | 2200мм. |
| Ширина (мм) | 1600мм. |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В количестве 6шт., выполнены из бруса 100\*100мм. |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной 15 мм., все углы фанеры закруглены, радиус 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Крыша | двухскатная, с козырьком и фронтонами в сборе, в кол-ве 1шт. выполнены из двух из щитов ОСП и покрыта гибкой черепицей. |
| Боковые стенки домика | В количестве 2шт. выполнены из доски толщиной 15мм., с окошком и фанерной накладкой в виде ставней . |
| перекладина со счетами | В количестве 4 комплекта, выполнены из металлической трубы диаметром 27мм и деревянными квадратными брусками в виде счет. |
| пол | В количестве 1шт., выполнен из доски толщиной 15мм. |
| Материалы | Брус естественной влажности и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины естественной влажности , тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях прокрыто антисептиком . Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |
| Описание | Домик №5 состоит:  - скамья- 2шт.  -пол 1шт.  -крыша 1шт.  -боковые стенки - 2шт.  -перекладины со счетами- 4 комплекта |