|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №5****ДМ-05****F:\ДОМИК СО СЧЁТАМИ\ДОМИК СО СЧЁТАМИ Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1800мм. |
| Длина (мм) |  2200мм. |
| Ширина (мм) | 1600мм. |
| **Применяемые материалы**  |
| Столбы  | В количестве 6шт., выполнены из бруса 100\*100мм. |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной 15 мм., все углы фанеры закруглены, радиус 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Крыша  |  двухскатная, с козырьком и фронтонами в сборе, в кол-ве 1шт. выполнены из двух из щитов ОСП и покрыта гибкой черепицей.  |
| Боковые стенки домика | В количестве 2шт. выполнены из доски толщиной 15мм., с окошком и фанерной накладкой в виде ставней . |
|  перекладина со счетами | В количестве 4 комплекта, выполнены из металлической трубы диаметром 27мм и деревянными квадратными брусками в виде счет. |
| пол | В количестве 1шт., выполнен из доски толщиной 15мм. |
| Материалы | Брус естественной влажности и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины естественной влажности , тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях прокрыто антисептиком . Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |
| Описание | Домик №5 состоит: - скамья- 2шт. -пол 1шт. -крыша 1шт. -боковые стенки - 2шт. -перекладины со счетами- 4 комплекта |