|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Качели широкие двойные**  **КД-02**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\КАЧЕЛИ\2\kacheli_2.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2300 |
| Длина (мм) | 3800 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В количестве 8шт. выполнены из бруса естественной влажности , сечением 150х150 мм. Столбы бетонируются в землю. Столбы имеют геометрический рисунок. |
| Двухскатная крыша | В кол-ве 1шт. изготовлено из двух щитов OSB, OSB покрыта гибкой черепицей «Шинглас» |
| Жесткий подвес | В кол-ве 2шт. изготовлен из бруса естественной влажности и скрепленный между собой сиденьем и спинкой качели. |
| Конструктивные особенности | состоящие из:  - боковых стоек, соединённых: сверху двухскатной крышей.  -двух сидения из бруса естественной влажности.  - балки для подвеса (металлическая труба Ф32мм, толщина стенки 2.2 мм. |
| Материалы | деревянный брус естественной влажности. Окрашенный порошковой краской металл.  Деревянные детали покрыты антисептиком «Акватекс» |
| Комплектация | Столб 8шт.  Балка 2щт.  Жесткий подвес 2шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|