|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Качели широкие двойные** **КД-02** **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\КАЧЕЛИ\2\kacheli_2.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2300 |
| Длина (мм) | 3800 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В количестве 8шт. выполнены из бруса естественной влажности , сечением 150х150 мм. Столбы бетонируются в землю. Столбы имеют геометрический рисунок. |
| Двухскатная крыша  | В кол-ве 1шт. изготовлено из двух щитов OSB, OSB покрыта гибкой черепицей «Шинглас» |
| Жесткий подвес  | В кол-ве 2шт. изготовлен из бруса естественной влажности и скрепленный между собой сиденьем и спинкой качели.  |
| Конструктивные особенности | состоящие из:- боковых стоек, соединённых: сверху двухскатной крышей.-двух сидения из бруса естественной влажности.- балки для подвеса (металлическая труба Ф32мм, толщина стенки 2.2 мм.  |
| Материалы | деревянный брус естественной влажности. Окрашенный порошковой краской металл.Деревянные детали покрыты антисептиком «Акватекс» |
| Комплектация  | Столб 8шт.Балка 2щт.Жесткий подвес 2шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|