|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Дом****ДОМ-1****C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\домик1 спереди Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2050 |
| Длина (мм) |  1150 |
| Ширина (мм) | 1220 |
| Высота площадок (мм) | 150 |
| **Применяемые материалы**  |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 15 мм. все углы фанеры закругленные, радиус 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столбы | В кол-ве 4 шт. клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы оканчиваться металлическими подпятниками выполненным из листовой стали толщиной 2 мм и трубы диаметром 32 мм и толщиной стенки 3.5 мм, подпятник заканчиваться монтажным фланцем, выполненным из стали толщиной 2 мм, которые бетонируются в землю. |
| Полы | В количестве 1 шт. должен быть выполнен из деревянного бруса100х40мм, площадью 1м², опирающейся на брус сечением 1000х40 мм. Вязка бруса со столбами осуществляется методом, сквозного соединения при помощи мебельного болта. |
| Крыша  | В кол-ве 1 шт. изготовлено из: ската крыши в кол-ве 2шт. выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 12 мм и фронтон в кол-ве 2шт. выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18 мм, скрепляются между собой на оцинкованные уголки 50х50мм. |
| Ограждение | В кол-ве 2 шт. выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. |
| Счеты  | Комплект в количестве 1шт., состоят из двух металлических перекладин диаметром 27мм, двух крепежных накладок из ламинированной фанеры толщиной 18мм. и цветных бубликов в кол-ве 20шт. из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2, и толщиной 18мм и внутреннее отверстие 33мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, все торцы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
| Описание | Домик состоит из: -пол 1шт-столб 4шт-крыша 1шт-ограждение 2шт -скамья 2шт.- счеты 1шт. |