|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товар** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Самолет**  **КАЧ-10**  Самолет | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 740 |
| Длина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 700 |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | качалка на пружине в виде самолета состоящая из:  - пружины диаметром 126 мм, высотой 400 мм из прута диаметром 16 мм расстояние между витками 12 мм в любом положение на постаменте;  - сидения, двух колес, двух боковых стенок и металлических поручней (из влагостойкой фанеры толщиной 18мм);  Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки, диаметром 20 мм. |
| Заглушки | Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный порошковой краской. Метизы все оцинкованные. |