|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Бегемотик**  **КАЧ-11**  Бегемотик | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 870 |
| Длина (мм) | 800 |
| Ширина (мм) | 450 |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | качалка на пружине в виде бегемотика состоящая из:  - пружины диаметром 126 мм, высотой 400мм из прута диаметром 16 мм расстояние между витками 12 мм в любом положение на постаменте;  - спинки, сидения и двух боковых стенок (из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм). Сиденье утоплено в отфрезерованные пазы в боковых стенках, боковые стенки выполнить в форме бегемотика.  - двух металлических перекладин сечением 27 мм;  - ручки вспомогательной в кол-ве 2 шт. выполнена из металлической трубы диметром 22 мм и толщиной стенки 2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной 2 мм, под 2 мебельных болта.  Все фанерные элементы имеют скруглённые кромки, диаметром 20мм |
| Заглушки | Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный порошковой краской. Метизы все оцинкованные. |