|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **пчела****КАЧ-13**Пчелка | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 900 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 450 |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности |  качалка на пружине в виде пчелы состоящая из:- пружины диаметром 126 мм, высотой 400мм из прута диаметром 16 мм расстояние между витками 12 мм в любом положение на постаменте;- спинки, сидения и двух боковых стенок (из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм). Сиденье утоплено в отфрезерованные пазы в боковых стенках, боковые стенки выполнить в форме пчелы.- двух металлических перекладин сечением 27 мм;- ручки вспомогательной в кол-ве 2 шт. выполнена из металлической трубы диметром 20 мм и толщиной стенки 2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной 2мм, под 2 мебельных болта.Все фанерные элементы имеют скруглённые кромки, диаметром 20мм |
| Заглушки | Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений.  |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный порошковой краской. Метизы все оцинкованные. |