|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Лошадка 2****КАЧ-08**Лошадка 2 | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 900 |
| Длина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 420 |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности |  качалка на пружине в виде лошадки состоящаяиз:- пружины диаметром не менее 126 мм, высотой 400мм из прута диаметром 16 мм расстояние между витками 12 мм в любом положение на постаменте;-сидения(из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм)- двух подножек (из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм);- ручки из металлической трубы сечение 20 мм;Все фанерные элементы имеют скруглённые кромки, диаметром 20мм |
| Заглушки | Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений.  |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.Металл, крашенный порошковой краской. Метизы все оцинкованные. |