|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Балансир**  **КЛ-03**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ФАНЕРА\БАЛАНСИРЫ\3\balansir_3.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 800 |
| Длина (мм) | 2100 |
| Ширина (мм) | 450 |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | балансир состоит из:  - металлического каркаса (металлический профиль 40х40мм,толщиной стенки 3мм).  - двух сидений из доски (толщиной 40 мм);  - основания (из трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки не менее 3.5мм). |
| Заглушки | пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | Деревянные детали окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл. |