|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Балансир**  **КЛ-04**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ФАНЕРА\БАЛАНСИРЫ\4\balansir_4.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 800 |
| Длина (мм) | 2100 |
| Ширина (мм) | 410 |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | балансир состоит из:  - металлического каркаса (труба сечением 32 мм и толщиной стеки 3.2мм).  - двух сидений из доски (толщиной 40 мм);  - основания (из трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки 3.5мм);  Все элементы должны иметь скруглённые кромки. |
| Заглушки | пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | Деревянная деталь, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл.. |