|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Балансир****КЛ-04****C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ФАНЕРА\БАЛАНСИРЫ\4\balansir_4.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 800  |
| Длина (мм) |  2100  |
| Ширина (мм) | 410  |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности | балансир состоит из:- металлического каркаса (труба сечением 32 мм и толщиной стеки 3.2мм).- двух сидений из доски (толщиной 40 мм);- основания (из трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки 3.5мм);Все элементы должны иметь скруглённые кромки. |
| Заглушки | пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений.  |
| Материалы | Деревянная деталь, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл.. |