|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Балансир**  **КЛ-06**  **C:\Users\User\Desktop\тренажоры\балонси тройной IMG_0287 Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм.) | 750 |
| Длина (мм.) | 1300 |
| Ширина (мм.) | 1300 |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | балансир состоит из:  - металлического каркаса (труба сечением 32 мм и толщиной стеки 3.2мм).  - трех сидений из влагостойкой ламинированной фанеры (толщиной 18мм);  - основания балансира пружинное диаметром 126 мм, высотой 400мм из прута диаметром 16 мм расстояние между витками 12 мм  Все фанерные элементы имеют скруглённые кромки. |
| Заглушки | Пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | Деревянная деталь, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл. |