|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Балансир****КЛ-07****C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\БАЛАНСИР 8700 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм.)  | 800  |
| Длина (мм.) |  2100  |
| Ширина (мм.) | 450  |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности | балансир состоит из:- металлического каркаса (профильной трубы сечением 40х40мм. мм и толщиной стеки 2мм).- двух сидений из влагостойкой ламинированной фанеры (толщиной 18мм);- основания балансира пружинное диаметром 126 мм, высотой 400мм из прута диаметром 16 мм расстояние между витками 12 мм.-декоративная фанерная накладка с изображением в виде «Птицы»Все фанерные элементы имеют скруглённые кромки. |
| Заглушки | Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений.  |
| Материалы | Деревянная деталь, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл. |