|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Качели на брусе с гибким подвесом**  **КЧ-01**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ФАНЕРА\КАЧЕЛИ\1\kacheli_1.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2300 |
| Длина (мм) | 2100 |
| Ширина (мм) | 1650 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В количестве 4шт. выполнены из клееного бруса, сечением 100х100 мм. и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы заканчиваться заглушкой.  Снизу столбы оканчиваться металлическим уголком 30х30мм. закладная заканчиваться монтажным прямоугольным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. |
| Конструктивные особенности | Установить качели, состоящие из:  - двух боковых стоек представляющих из себя два наклонных столба, соединённых: сверху угловой накладкой в виде птицы (попугай) (из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм) и посередине накладкой в виде (крокодил) (из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм)  -одного сидения из влагостойкой фанеры марки ФСФ 18мм на гибком подвесе состоящая из короткозвенной цепи 6мм в защитных рукавах.  - балки для подвеса (металлическая профильная труба 40х40 мм, толщина стенки 3 мм, для прочного соединения стойки с балкой используется кронштейн из листовой стали толщиной 4 мм с 6 отверстиями для крепления).  Все фанерные элементы имеют скругленные кромки. |
| Заглушки | Заглушки пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл. |
| Комплектация | Столб 4шт.  Балка 1щт.  Фанерные накладки 4шт.  Гибкий подвес 1шт.  Закладная 4шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|