|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Качели металлические на гибком подвесе**  **КЧ-04**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ФАНЕРА\КАЧЕЛИ\4\kacheli_4.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2300 |
| Длина (мм) | 2100 |
| Ширина (мм) | 1650 |
| **Применяемые материалы** | |
| Качели одноместные состоят | из:- двух боковых стоек (металлическая труба диаметром 42 мм. и толщиной стенки 3,5мм в количестве 4 шт., соединенная в нижней части поперечиной из металлическая трубы диаметром 32 мм и толщиной стенки 3,5мм).  - подвеса гибкого (металлическая цепь с сидением из фанеры толщиной 18 мм).  -фанерные элементы  - балки (профильной трубы 40х40, с толщиной стенки 3,5 мм). Для прочного соединения стоек с балкой использовать фланец толщиной 5 мм, с 4 отверстиями для крепления.  Все фанерные элементы имеют скругленные кромки. |
| Материалы | Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2, все торцы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |
|  |  |  |  | Комплектация | Боковые стойки 2шт.  Перекладина 1шт.  Фанерная накладка 2шт.  Гибкий подвес 1шт. |