|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Балансир №8****БАЛАНСИР МАЯТНИК(1) Копировать** |  |  |
| Высота (мм.)  | 750 |
| Длина (мм.) | 2500 |
| Ширина (мм.) | 500 |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности | балансир состоит из:- металлического каркаса (профильной трубы сечением 40х40мм. мм и толщиной стеки 2мм).- двух сидений из бруса естественной влажности (толщиной 40мм);- основания балансира изготовлено из металлической круглой трубы диаметром 42мм и толщенной стенки 3.2мм.-крепления каркаса с основанием балансира крепятся при помощи втулок.-декоративная фанерная накладка из ламинированной фанеры марки ФОФ толщенной 18мм .Все фанерные элементы имеют скруглённые кромки. |
| Заглушки | Пластиковые, разных цветов, на местах резьбовых соединений.  |
| Материалы | Клееный деревянный брус должн быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях акриловой краской..Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенна акриловой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной- порошковой краской. Все метизы оцинкованы |