|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Беседка №1****БД-01****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ДЕРЕВО\БЕСЕДКИ\1\besedka_1 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 3000 |
| Длина (мм) | 2400 |
| Ширина (мм) | 2400 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 7шт., выполнены из бруса 150х150мм. древесины сосновых пород естественной влажности, с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Крыша шестискатная | В кол-ве 1 шт., выполнена из доски естественной влажности и шести листов ОСБ с покрытием гибкой черепицей «Шинглас» |
| Ограждения  |  В кол-ве 9 шт, выполнены из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Скамья | В кол-ве 3шт, выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Столешница | В кол-ве 1шт, выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс". гибкая черепица "Шинглас", саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |