|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Беседка №5**  **БД-05**  **C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ДЕРЕВО\БЕСЕДКИ\5\besedka_5.jpg** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 2500 |
| Длина (мм) | | 6000 |
| Ширина (мм) | | 4000 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 9шт., выполнены из бруса 140х140мм. древесины сосновых пород. Шесть столбов выполнены с декоративным рисунком по дереву, с покрытием антисептиком акватекс цвет "Тик". Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. | |
| Крыша | В кол-ве 1шт, выполнена из каркаса. Каркас изготовлен из доски сосновых пород естественной влажности толщиной 34мм. и укрыт металлическим листами профнастила. | |
| Козырёк | В кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород естественной влажности толщиной 18мм. с покрытием антисептиком «Акватекс» цвет "Тик". | |
| Задняя стенка | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности толщиной 18мм с покрытием антисептиком «Акватекс» цвет "Тик". | |
| Ограждения | В кол-ве 3 шт, выполнено из доски толщиной 18мм сосновых пород естественной влажности с декоративной накладкой из фанеры и перила в кол-ве 1шт. из доски сосновых пород толщиной 22мм. | |
| Скамья | В кол-ве 7шт, выполнена из доски сосновых пород естественной влажности толщиной 34мм с покрытием антисептиком «Акватекс» цвет "Тик". | |
| Пол | В кол-ве 1шт, выполнена из доски сосновых пород естественной влажности толщиной 34мм. с покрытием антисептиком «Акватекс» цвет "Тик". | |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс" цвет "Тик"., профнастил, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012. | |