|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Беседка №6****БД-06****C:\Users\User\Desktop\stol_s_navesom_6_ Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2000 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 1600 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 6шт., выполнены из бруса 140х140мм. древесины сосновых пород естественной влажности, с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием |
| Крыша двухскатная  | В кол-ве 1 шт., выполнена из доски естественной влажности и двух листов ОСБ с покрытием гибкой черепицей «Шинглас» |
| Скамья | В кол-ве 2шт, выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Столешница | В кол-ве 1шт, выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Материалы | Деревянный брус и доскасосновых парод естественной влажности тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", гибкая черепица «Шинглас», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |