|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочный дворик №1** **ДД-01****C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ПЕСОЧНЫЕ ДВОРИКИ\1\pesochnyy_dvorik_1 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1600 |
| Длина (мм) | 5500 |
| Ширина (мм) | 3000 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 4шт, изготовлены из бруса 150х150мм. древесины сосновых пород естественной влажности с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Песочная коробка  | В кол-ве 1шт. Песочная коробка выполнена из доски сосновых пород естественной влажности, с покрытием антисептиком «Акватекс» в кол-ве и16 шт.  |
| Счёты  | В кол-ве 8шт. Счеты выполнены из 5 деревянных бубликов изготовленных из деревянной доски с покрытием антисептиком «Акватекс» и металлической перекладины диаметром 27мм. |
| Крыша двухскатная  | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности и двух листов ОСБ с покрытием гибкой черепицей «Шинглас». |
| Материалы | Деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву, гибкая черепица «Шинглас». ГОСТ Р 52169-2012 |