|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочный дворик №2**  **ДД-02**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ПЕСОЧНЫЕ ДВОРИКИ\2\pesochnyy_dvorik_2.jpg** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 900 |
| Длина (мм) | | 7000 |
| Ширина (мм) | | 2000 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 4шт, выполнены из бруса сосновых пород естественной влажности сечением 150\*150мм с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. | |
| Столбы песочниц | В кол-ве 8шт., выполнены из бруса сосновых пород естественной влажности сечением 100\*100мм. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. | |
| Песочная коробка | В кол-ве 2шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» в кол-ве 8шт. и четырех накрывочных досок толщиной 22мм. | |
| Мостик | В кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Перила мостика | В кол-ве 2шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Материалы | Деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 | |