|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочный дворик №3**  **ДД-03** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 1800 |
| Длина (мм) | | 5500 |
| Ширина (мм) | | 3000 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 5шт, изготовлены из бруса 150х150мм. древесины сосновых пород естественной влажности с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием | |
| Песочная коробка | В кол-ве 1шт. Песочная коробка выполнена из доски сосновых пород естественной влажности, с покрытием антисептиком «Акватекс» в кол-ве 10 шт. | |
| Наклонный лаз | В кол-ве 4шт., выполнен из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Крыша двухскатная | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности и двух листов ОСБ с покрытием гибкой черепицей «Шинглас». | |
| Входной мостик | В кол-ве 1шт., выполнен из доски соновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Стол | В кол-ве 1шт., выполнен из двух столбов сечением 100\*100мм. и одной столешницы из доски сосновых пород с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Скамья | В кол-ве 2шт., выполнена из двух столбов сечением 100\*100мм. и сиденья из доски сосновых пород с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Материалы | Деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву, гибкая черепица «Шинглас».  ГОСТ Р 52169-2012 | |