|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочный дворик №4**  **ДД-04** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 1800 |
| Длина (мм) | | 4000 |
| Ширина (мм) | | 3000 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 4шт., выполнены из бруса сосновых пород естественной влажности с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. | |
| Декоративные элементы «Листья пальмы» | В кол-ве 4шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» цвет еловая зелень. | |
| Песочная коробка | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» в кол-ве 6шт. и трех накрывочных досок толщиной 22мм. | |
| Наклонный лаз | В кол-ве 2шт., выполнен из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Материалы | Деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 | |