|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочный дворик №6** **ДД-06****C:\Users\User\Desktop\ФОТО НА САЙТ\НОВЫЕ С ФОНОМ\ДЕРЕВО\Песочные дворики\Песочный дворик №6 (ДД-06)\ПЕСОЧНЫЙ 6 С ЗАДИ Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1650 |
| Длина (мм) | 4000 |
| Ширина (мм) | 3000 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы  | В кол-ве 15 шт., выполнены из бруса сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» сечением 100\*100мм. Нижняя часть столба обработана битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Крыша  | В кол-ве 3шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» цвет еловая зелень (акриловая краска) |
| Ограждение домика  | В кол-ве 1шт, выполнено из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Скамья  | В кол-ве 4шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Счеты  | В кол-ве 2шт, выполнены из шести деревянных бубликов и металлической перекладины диаметром 27мм.с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Горка-скат (Н-600мм) | В кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород и укрыта цельным листом из нержавеющей стали |
| Лестница с перилами | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Пол  | В кол-ве 1 шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Песочная коробка  | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» в количестве 8шт. и трех накрывочных досок толщиной 22мм. |
| Ограждение песочного дворика | В кол-ве 1шт., выполнено из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» в кол-ве 8шт. |
| Материалы | Деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс», металл покрашен термопластичной порошковой краской. саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |