|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **Й** | **Песочный дворик №7**  **ДД-07**  **C:\Users\User\Desktop\ФОТО НА САЙТ\НОВЫЕ С ФОНОМ\ДЕРЕВО\Песочные дворики\Песочный дворик №7 (ДД-07)\ПЕСОЧНЫЙ 7 С ЗАДИ Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 1650 |
| Длина (мм) | | 2400 |
| Ширина (мм) | | 2400 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 15 шт., выполнены из бруса сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» сечением 100\*100мм. Нижняя часть столба обработана битумной мастикой с последующим бетонированием. | |
| Крыша односкатная | В кол-ве 3шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» цвет еловая зелень (акриловая краска) | |
| Боковой щит песочного дворика | В кол-ве 1шт, выполнен из доски хвойных пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Счеты | В кол-ве 4шт, выполнены из шести деревянных бубликов и металлической перекладины диаметром 27мм.с покраской термопластичной порошковой краской | |
| Скамья | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Ограждение песочного дворика | В кол-ве 1шт., выполнено из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» в кол-ве 16шт. и укрывной доски толщиной 22мм. в количестве 8шт. | |
| Материалы | Деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс», металл покрашен термопластичной порошковой краской, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 | |