|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №6****ДМ-06**C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ДЕРЕВО\БЕСЕДКИ\7\domik_24_2 Копировать.jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1600 |
| Длина (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| **Применяемые материалы**  |
| Столбы | В кол-ве 6шт. Столб изготовлен из деревянного бруса естественной влажности 100х100мм, нижняя часть столба покрыта битумной мастикой, с последующим бетонированием. |
| Пол | В количестве 1 шт. Пол изготовлен в виде цельной конструкции. Пол состоит из деревянного опорного бруса. На опорный брус укладывается доска толщенной 40мм. |
| Крыша двухскатная  | Крыш в кол-ве 1 шт. Крыша состоит из двух фронтонов, фронтон изготовлен из доски толщиной 40мм. На фронтон крепятся щиты из ОСБ толщиной 9мм. На щиты ОСБ крепятся мягкая кровля «Шинглас» зеленого цвета. |
| Боковые стенки домика  | В кол-ве 4 шт. Стенки выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс». Три стенки домика оборудованы окнами со ставнями. |
| Скамья  | В кол-ве 2шт., изготовлена из деревянной доски естественной влажности толщенной 40мм. |
| Балясины | В кол-ве 10шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Материалы | Деревянный брус и доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс» , саморезы по дереву. |