|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №7**  **ДМ-07**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ\22\domik_22.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1900 |
| Длина (мм) | 4300 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| Высота площадок (мм) | 150 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В кол-ве 8 шт. Столб изготовлен из деревянного бруса естественной влажности 100х100мм, нижняя часть столба покрыта битумной мастикой, с последующим бетонированием. |
| Полы | В количестве 1 шт. Пол изготовлен в виде цельной конструкции. Пол состоит из деревянного опорного бруса толщенной 40мм в кол-ве 2шт. На опорный брус укладывается доска толщенной 40мм. |
| Крыша двухскатная | Крыш в кол-ве 1 шт. Крыша состоит из двух фронтонов, фронтон изготовлен из доски толщиной 40мм. На фронтон крепятся щиты из ОСБ толщиной 9мм. На щиты ОСБ крепятся мягкая кровля «Шинглас» зеленого цвета. |
| Крыша односкатная | Крыш в кол-ве 1 шт. Крыша состоит из щита ОСБ толщиной 9мм. На щиты ОСБ крепятся мягкая кровля «Шинглас» зеленого цвета. |
| Боковые стенки домика | В кол-ве 4 шт. Стенки выполнены из доски толщенной 22мм. |
| Скамья | В кол-ве 2шт., изготовлена из деревянной доски естественной влажности толщенной 40мм. |
| Подвес качели. | Подвес в кол-ве 1шт. Подвес состоит из металлического каркаса. Металлический каркас в кол-ве 2шт изготовлен из металлического уголка 40х40мм и толщенной 4мм. На каркас устанавливаются деревянные бруски в кол-ве 4шт. Цепной подвес изготовлен из короткозвенной цепи 6мм. Подвес имеет подшипниковое соединения. Балка для подвеса в кол-ве 1шт балка изготовлена из деревянного бруса естественной влажности 100х100мм. |
| Песочница | В кол-ве 1шт. Песочница состоит из деревянной доски толщенной 40мм. в кол-ве 6шт. |
| Материалы | Деревянный брус и доска выполнены из сосновой древесины естественной влажности, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях антисептиком «Акватекс». Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные, саморезы по дереву, все метизы оцинкованы. |