|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **скамейка1.** | **Дом**  **ДОМ-2**  **E:\ФАНЕРА\ДЕТСКИЕ ДОМИКИ\2\domik_detskiy_2_2.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1750 |
| Длина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 1220 |
| Высота площадок (мм) | 150 |
| **Применяемые материалы** | |
| Декоративные фанерные элементы | Водостойкая ламинированная фанера марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм все углы фанеры закругленные, радиус 20мм,ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столб | В кол-ве 4шт. Столб изготовлен из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.Снизу столбы оканчиваться металлическими подпятниками выполненным из листовой стали толщиной 3мм и профильной трубы диаметром 40х40мм и толщиной стенки 1.5мм, подпятник заканчиваться монтажным фланцем, выполненным из стали толщиной 3мм, которые бетонируются в землю. |
| Скамейка | В кол-ве 2 шт. Скамейка изготовлена из водостойкая ламинированной фанера марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм все углы фанеры закругленные, радиус 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Полы | В количестве 1 шт. Пол выполнен из каркаса и укрывной доски. Каркас изготовлен из деревянного бруса100х1000мм и толщиной 40мм, Укрывная доска 100х1000мм и толщиной 40мм опирается на каркас. Вязка бруса со столбами осуществляется методом, сквозного соединения при помощи мебельного болта. |
| Крыша | В кол-ве 1 шт. Скаты и фронтонывыполненыиз влагостойкой ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 и толщиной 18мм, скрепляются между собой на оцинкованные уголки 50х50х2мм. |
| Ограждение | В кол-ве 2 шт. Ограждение выполнено из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. Ограждение имеют накладки в виде животных. |
| Счеты | В кол-ве 1шт. счеты состоят из двух перекладин из металлической трубы диаметром 27мм и толщиной стенки 2.8мм, двух крепежных накладок из ламинированной фанеры толщиной 18мм. и 20 шт. цветных бубликов из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФОФ сорт 2/2 и толщиной 18мм и внутреннее отверстие 38мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |