|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Дом****ДОМ-09**C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Домик №9 (1).jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1700 |
| Длина (мм) | 1800 |
| Ширина (мм) | 1650 |
| **Применяемые материалы**  |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая ламинированная фанера марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм все углы фанеры закруглены, радиус 20мм,ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столбы | В кол-ве 4шт. Столбы изготовлены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы заканчиваются металлической закладной, которые бетонируются в землю на 400мм.. |
| Пол | В количестве 1 шт., размером 800\*800\*140мм, изготовлен из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм. |
| Крыша  | В кол-ве 1 шт. Скаты крыши и фронтоны выполненыиз влагостойкой фанеры марки ФОФ сорт 2/2 и толщиной 18 мм соответственно, скрепляются между собой на оцинкованные уголки 50х50х35мм и толщеной стенки 2мм. |
| Стены домика | В кол-ве 4 шт. выполнены из влагостойкой фанеры марки ФОФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. |
| Скамья | В кол-ве 3шт., выполнены из влагостойкой фанеры марки ФОФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |