|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №11****ДОМ-11****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ДЕТСКИЕ ДОМИКИ\11\ДОМИК № 11 ГРИБОК Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1600 |
| Длина (мм) | 1450 |
| Ширина (мм) | 1300 |
| **Применяемые материалы**  |
| Декоративные фанерные элементы | Водостойкая ламинированная фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18 мм все углы фанеры закругленными, радиус 20мм,ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столбы | В кол-ве 4шт. Столбы изготовлены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы заканчиваются металлической закладной, которые бетонируются в землю на 400мм. |
| Пол | В кол-ве 1шт., изготовлен из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм. |
| Крыша  | В кол-ве 1 шт. Конек крыши выполнениз влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. Скаты крыши выполнены из фанеры толщиной 18мм и скрепляются между собой на оцинкованные уголки 50х50х35 мм .и четырех фронтонов крыши скрепленных между собой, выполненных из фанеры толщиной 18 мм. |
| Скамья  | В кол-ве 2шт. скамьи выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. |
| Стены домика | В кол-ве 4шт. стены домика выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |