|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №13****ДОМ-13****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ДЕТСКИЕ ДОМИКИ\13\2200-1200-1600 (2).jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1600 |
| Длина (мм) | 2200 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| **Применяемые материалы**  |
| Декоративные фанерные элементы | Водостойкая ламинированная фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18 мм все углы фанеры закругленными, радиус 20мм,ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столбы | В кол-ве 4шт. шт. Столбы изготовлены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы заканчиваются металлической закладной, которые бетонируются в землю на 400мм |
| Стенки  | В кол-ве 2шт. выполнены из влагостойкая ламинированная фанеры 18мм. марки ФСФ сорт 2/2, с декоративной наклейкой в виде избушки, все торцы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской. |
| Ограждение | В кол-ве 2 шт. Ограждение выполнено из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 и толщиной 18мм.  |
| Пол | В кол-ве 1шт., изготовлен из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм. |
| Скамья  | В кол-ве 2шт. скамьи выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. |
| Двухскатная крыша  | В кол-ве 1шт выполнена из влагостойкая ламинированная фанера марки ФСФ сорт 2/2, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской. |
| Песочница | В кол-ве 1шт, выполнена из 6-ти досок размером 150х40мм, с 2-мя декоративными накладками из фанеры в виде столиков. |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |