|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №14**  **ДОМ-14**  **C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ДЕТСКИЕ ДОМИКИ\14\1200-3100-2250.Ц=49 600 (2) Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2250 |
| Длина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 3100 |
| **Применяемые материалы** | |
| Декоративные фанерные элементы | Водостойкая ламинированная фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18 мм ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столбы | В кол-ве 4 шт. (2шт- высотой 2м., 2шт. высотой -1м). Столбы изготовлены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы заканчиваются металлической закладной, с последующим бетонированием. |
| Стенки | В кол-ве 2шт. выполнены из влагостойкая ламинированная фанеры 18мм. марки ФСФ сорт 2/2, с декоративной наклейкой в виде избушки. |
| Горка-скат (Н-600мм) | В кол-ве 1шт. Каркас выполнен из профильной трубы сечением 50х25х2мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине. Желоб изготовлен из единого листа не ржавеющей стали, толщиной 1,2 мм, приваренным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм и высотой 100мм. |
| Пол | В кол-ве 1шт., изготовлен из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм. |
| Наклонный вход | В кол-ве 1шт, выполнен из деревянной доски толщиной 40мм. |
| Двухскатная крыша | В кол-ве 1шт., выполнена из влагостойкая ламинированная фанеры 18мм. марки ФСФ сорт 2/2, толщиной 18мм. |
| Опорные ноги | В кол-ве 2шт, выполнены из влагостойкая ламинированная фанеры 18мм. марки ФСФ сорт 2/2, с декоративной наклейкой. |
| Декоративные накладки | В кол-ве 2шт, выполнены из влагостойкая ламинированная фанеры 18мм. марки ФСФ сорт 2/2, с декоративной наклейкой в виде совы. |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |