|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №16**  **ДОМ-16**  **C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ДЕТСКИЕ ДОМИКИ\16\Attachments_zvigincev@yandex.ru_2021-02-05_06-25-45\СПЕРЕДИ(1) 16.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1700 |
| Длина (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| Высота площадок (мм) | 150 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В кол-ве 4 шт.Столб изготовлен из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы оканчиваться металлическими подпятниками выполненным из листовой стали толщиной 3мм и профильной трубы диаметром 40х40мм и толщиной стенки 1.5мм, подпятник заканчиваться монтажным фланцем, выполненным из стали толщиной 3мм, которые бетонируются в землю. |
| Крыша четырехскатная | В кол-ве 1 шт. Скаты выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 и толщиной 18мм, с декоративной наклейкой в виде "Солнечного неба" скрепляются между собой на оцинкованные уголки 50х50х2мм. |
| Боковые стенки с окошками | В кол-ве 2 шт., выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18мм., с декоративной наклейкой в виде " Ромашкового поля". |
| Скамья с ребром жесткости посередине | В кол-ве 3шт. выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм. с покраской полиуретановой краской. |
| Декоративная арка | В кол-ве 2шт., выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры, толщиной 18мм с покраской полиуретановой краской. |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях. Влагостойкая ламинированная фанера марки ФОФ сорт 2/2, все торцы закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |