|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №19**  **ДОМ-19**  **C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ДЕТСКИЕ ДОМИКИ\19\ДОМИК №19 (1) КОЛОБОК.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1600 |
| Длина (мм) | 1220 |
| Ширина (мм) | 1350 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В кол-ве 4шт. из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.  Снизу столбы заканчивается металлической закладной деталью, которая бетонируется в землю. |
| Крыша | В кол-ве 1шт., выполнена из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18мм с нанесением рисунка. |
| Ограждение | В кол-ве 2 шт. выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18мм.с нанесением рисунка. |
| Скамья с ребром жесткости посередине | В кол-ве 2шт, выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18мм с покраской полиуретановой краской |
| Счеты | 1 комплект, который состоят из двух перекладин из металлической трубы диаметром 27мм и толщиной стенки 2.8мм, двух крепежных накладок из ламинированной фанеры толщиной 18мм.Цветных бубликов - 20 шт. из влагостойкой фанеры18мм и внутреннее отверстие 38мм. |
| Материалы | Клееный деревянный выполнены из сосновой древесины и подвергнут специальной обработке и сушке, отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях акриловой краской. Влагостойкая фанера все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, и окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |