|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №22****ДОМ-22****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ДЕТСКИЕ ДОМИКИ\22\КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ -МАРС без фона (1) Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1800 |
| Длина (мм) | 1800 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| **Применяемые материалы**  |
|  |  |
| Стойки основания | В кол-ве 4шт., выполнены из металлической трубы с покраской порошковой термопластичной краской. |
| Крыша с полусферическим иллюминатором | В кол-ве 1шт., выполнена из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18мм. Иллюминатор изготовлен из прозрачного пластика диаметром 300мм. |
| Стенка домика  | В кол-ве 4 шт., каждая стенка состоит из 2-х частей состоит из двух фанерных экранов с иллюминатором, выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18мм.с покраской полиуретановой краскойНа трех стенках нанесен рисунок. |
| Пол | В количестве 1 шт., размером 800\*800\*140мм, выполнен из высушенной сосновой доски с покрытием защитным грунтом антисептиком. |
| Лаз  | В кол-ве 1шт, выполнен из металлической трубы с покраской порошковой термопластичной краской. |
| Поручни | В кол-ве 8шт., выполнены из металлической трубы диаметром с покраской термопластичной порошковой краской |
| Материалы | Влагостойкая фанера, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, и окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Деревянные детали (полы, ступени, мостики, переходы) выполнены из сосновой древесины и подвергнут специальной обработке и сушке, отшлифован со всех сторон и покрашен защитным грунтом антисептиком. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |