|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Домик №24**  **ДОМ-24** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1950 |
| Длина (мм) | 1600 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| **Применяемые материалы** | |
| Стойки основания | В кол-ве 6шт. выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18мм с покраской двухкомпонентной полиуретанов краской |
| Крыша шестигранная | В кол-ве 1шт., выполнена из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18мм с нанесением рисунка. На куполе крыше крепится флажок выполненный их металлической трубы с покраской порошковой термопластичной каской и ламинированной фанеры толщиной 18м м. с нанесением рисунка. |
| Стенки домика с окном | В кол-ве 4 шт. выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18мм.с нанесением рисунка. |
| Скамья | В кол-ве 2шт, выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18мм с покраской полиуретановой краской |
| Пол | В кол-ве 1шт., размером 1600\*1400мм\*140мм, выполнен из высушенной сосновой доски с покрытием защитным грунтом антисептиком |
| Материалы | Влагостойкая фанера, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, и окрашена двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Деревянные детали (полы, ступени, мостики, переходы) выполнены из сосновой древесины и подвергнут специальной обработке и сушке, отшлифован со всех сторон и покрашен защитным грунтом антисептиком. Металл покрашен порошковой термопластичной краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |