|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочный дворик №1**  **ФД-01****C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ФАНЕРА\ПЕСОЧНЫЕ ДВОРИКИ\1\pesochnyy_dvorik_1 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1550 |
| Длина (мм) | 4650 |
| Ширина (мм) | 2600 |
| **Применяемые материалы** |
| Декоративные фанерные элементы песочной коробки. | В кол-ве 6шт. Изготовлены из ламинированной водостойкая фанера марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. |
| Столбы | В кол-ве 4шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы заканчивается металлическими закладной деталью выполненной из листовой стали толщиной 3мм и трубы диаметром 32мм и толщиной стенки 3.5мм, закладная заканчивается монтажным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. |
| Песочная коробка  | В кол-ве 1шт, выполнена из деревянного бруса толщиной 400 мм в количестве 16 шт., с покраской антисептиком «Акватекс». |
| Двухскатная крыша  | В кол-ве 1 шт. Фасад крыши выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18 мм. Скаты крыши выполнены из фанеры толщиной 18мм и скрепляются между собой на оцинкованные уголки 50х50х35мм. в кол-ве 8 шт. |
| Счеты  | В кол-ве 2 шт. счеты изготовлены из двух перекладин двух крепежных накладок из ламинированной фанеры толщиной 18мм и 20шт цветных бубликов из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18мм и внутреннее отверстие 30мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполненный из сосновой древесины подвергнутой специальной обработкой и сушке до мебельной влажности 7-10%. тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая ламинированной фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТР 52301-2012 |
| Описание |  |