|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Песочный дворик №3 (ФД-03)**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФОТО НА САЙТ\8\ПЕСОЧНЫЙ ДВОРИК №3 ЦЕНА=62 200\IMG_0240 Копировать.jpg | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 2800 |
| Длина (мм) | | 4000 |
| Ширина (мм) | | 3600 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 15шт., выполнены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине.  Снизу столбы заканчивается металлическими закладной деталью выполненной из листовой стали толщиной 3мм и трубы диаметром 32мм и толщиной стенки 3.5мм, закладная заканчивается монтажным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. | |
| Песочная коробка | В кол-ве 1шт, выполнена из деревянного бруса толщиной 400 мм в количестве 8 шт., с покраской антисептиком «Акватекс». | |
| Декоративный элемент (елочка) | В кол-ве 1 шт., выполнена из водостойкая фанера марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. | |
| Декоративные накладки (столики) | В кол-ве 4шт., выполнены из водостойкая фанера марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. | |
| Четырехскатная крыша | В кол-ве 2 шт. Фасад крыши выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18 мм. Скаты крыши выполнены из фанеры толщиной 18мм и скрепляются между собой на оцинкованные уголки 50х50х35мм. | |
| Счеты | В кол-ве 2 шт., изготовлены из двух перекладин двух крепежных накладок из ламинированной фанеры толщиной 18мм и 20шт цветных бубликов из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18мм и внутреннее отверстие 30мм. | |
| Перекладины | В кол-ве 4шт., выполнены из металлической трубы диметром 27мм и толщиной стенки 2.5мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной 2мм, под 4 самореза. | |
| Полы | В количестве 2 шт., размером 800\*800\*140мм выполнен из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм. | |
| Ограждение башен | В кол-ве 2 шт. выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. с декоративной накладкой в виде цветочка. | |
| Входная арка | В кол-ве 1шт., выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 и толщиной 18 мм. | |
| Скамья | В кол-ве 2 шт., выполнена из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. | |
| Ограждение (заборчик) | В кол-ве 2шт, выполнен из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм, с декоративными накладками в виде животных. | |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполненный из сосновой древесины подвергнутой специальной обработкой и сушке до мебельной влажности 7-10%. тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая ламинированной фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТР 52301-2012 | |