|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Горка №4**  **ГК-04****C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ГОРКИ\4\gorka_4 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 3800 |
| Длина (мм) | 9000 |
| Ширина (мм) | 5000 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 12 шт., выполнены из бруса 150х150 естественной влажности, с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Полы | В кол-ве 2 шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Горка-скат Н-2200мм | В кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород и покрыт антисептиком "Акватекс" |
| Горка-скат Н- 1200мм | В кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород и покрыт антисептиком "Акватекс" |
| Лестница  | В кол-ве 2шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Боковые ограждения башен | В кол-ве 6 шт. Выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс», конструкция собирается на саморезы по дереву. Горка соответствует ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012  |