|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Горка №9**  **ГК-09****C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ГОРКИ\9\gorka_9 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2500 |
| Длина (мм) | 3500 |
| Ширина (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** |
| Несущая конструкция (башни горки) | В кол-ве 6 шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс". Нижняя часть конструкции покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Полы | В кол-ве 1 шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Горка-скат Н-600мм | В кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород и укрыта цельным листом из нержавеющей стали |
| Односкатная крыша  |  В кол-ве 1 шт., выполнена из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс" цвет еловая зелень. |
| Лестница  | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Перила лестницы |  В кол-ве 2шт., выполнены из из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Боковые ограждения башен | В кол-ве 4 шт. Выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Материалы | Деревянная доска естественной влажности тщательно отшлифована со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", конструкция собирается на саморезы по дереву. Горка соответствует ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012  |