|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Горка №18****ГК-18****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ДЕРЕВО\ГОРКИ\18\горка 18.1 Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2500 |
| Длина (мм) | 6000 |
| Ширина (мм) | 4500 |
| Длина ската (мм) | 4000,3000 (высота 1500;1000мм) |
| **Применяемые материалы**  |
| Столбы | В кол-ве 20шт., выполнены из бруса 100х100мм. естественной влажности, с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Горка- скат (длиной 4000мм, 3000мм) | В кол-ве 2шт, выполнен из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс».На боковых ограждениях горки расположены накладки из фанеры с покрытием акриловой краской. |
| Лестница  | В кол-ве 2шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Перила лестницы | В кол-ве 4шт., выполнены из из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" с декоративными накладками из фанеры с покраской акриловой краской. |
| Боковые ограждения  | В кол-ве 3шт., выполнены из доски естественной влажности, с декоративной накладкой из фанеры. Фанера покрашена акриловой краской. |
| Пол | В кол-ве 2 шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Основание горки  | В кол-ве 1шт, выполнено из бруса естественной влажности сечением 100\*100мм.  |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", фанера покрыта акриловой краской, конструкция собирается на саморезы по дереву. Горка соответствует ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012 |