|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс**  **ИД-03** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 2600 |
| Длина (мм) | | 7000 |
| Ширина (мм) | | 4000 |
| Высота площадки (мм) | | 900 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 15 мм. все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. | |
| Столбы | Столб комплекса в кол-ве 10 шт. Столб изготовлен из Бруса 150х150 естественной влажности, с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть столба обработана битумной мастикой с последующим бетонированием. | |
| Пол | Пол в кол-ве 1шт. Пол изготовлен в виде цельной конструкции. Выполнен из опорного брус толщиной 40мм и укрыт доской 22 мм. | |
| ГоркаН-900мм. | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород и укрыта цельным листом из нержавеющей стали | |
| Крыша | В кол-ве 1ш выполнена из двух фронтонов, фронтон изготовлен из доски толщиной 40мм. На фронтон крепятся два щита из ОСБ с покрытием гибкой черепицей «Шинглас». | |
| ЛестницаН-900мм. | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Перила лестницы | В кол-ве 1шт, выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Деревянная перекладина | Перекладина в кол-ве 9 шт. толщиной 40-45мм.. | |
| Лаз | В кол-ве 2шт., выполнен в виде лестницы. Каркас лестницы выполнен из доски естественной влажности, толщенной 40мм. На каркас крепятся деревянные перекладины толщиной 40мм. | |
| Руколаз | в кол-ве 1шт. Руколаз выполнен из бруса толщиной 40мм. и деревянных перекладин диаметром 40-45мм. | |
| Металлические перекладины | В кол-ве 2шт. Перекладина выполнена из металлической трубы диаметром 27мм и толщиной стенки 2.7 мм. Перекладина имеет два штампованного ушка с отверстиями под четыре самореза. | |
| Материалы | Деревянный брус и доска тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком «Акватекс». Влагостойкая фанера покрыта акриловой краской. Металл покрашен полимерной порошковой краской, гибкая черепица «Шинглас», саморезы по дереву.  ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012 | |