|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс** **ИД-03** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2600 |
| Длина (мм) | 7000 |
| Ширина (мм) | 4000 |
| Высота площадки (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** |
| Декоративные фанерные элементы | водостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 15 мм. все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. |
| Столбы | Столб комплекса в кол-ве 10 шт. Столб изготовлен из Бруса 150х150 естественной влажности, с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть столба обработана битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Пол | Пол в кол-ве 1шт. Пол изготовлен в виде цельной конструкции. Выполнен из опорного брус толщиной 40мм и укрыт доской 22 мм. |
| ГоркаН-900мм. | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород и укрыта цельным листом из нержавеющей стали |
| Крыша | В кол-ве 1ш выполнена из двух фронтонов, фронтон изготовлен из доски толщиной 40мм. На фронтон крепятся два щита из ОСБ с покрытием гибкой черепицей «Шинглас». |
| ЛестницаН-900мм. | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Перила лестницы | В кол-ве 1шт, выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Деревянная перекладина | Перекладина в кол-ве 9 шт. толщиной 40-45мм.. |
| Лаз  | В кол-ве 2шт., выполнен в виде лестницы. Каркас лестницы выполнен из доски естественной влажности, толщенной 40мм. На каркас крепятся деревянные перекладины толщиной 40мм.  |
| Руколаз  | в кол-ве 1шт. Руколаз выполнен из бруса толщиной 40мм. и деревянных перекладин диаметром 40-45мм. |
| Металлические перекладины  |  В кол-ве 2шт. Перекладина выполнена из металлической трубы диаметром 27мм и толщиной стенки 2.7 мм. Перекладина имеет два штампованного ушка с отверстиями под четыре самореза. |
| Материалы | Деревянный брус и доска тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком «Акватекс». Влагостойкая фанера покрыта акриловой краской. Металл покрашен полимерной порошковой краской, гибкая черепица «Шинглас», саморезы по дереву.ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012 |