|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой Комплекс №11****ИД-11****C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\КОМПЛЕКСЫ\11\kompleks_11 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2200 |
| Длина (мм) | 4500 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | Столб комплекса в кол-ве 8 шт. Столб изготовлен из бруса сосновых пород естественной влажности 150\*150мм. с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Горизонтальная перекладина | В кол-ве 1шт., выполнена из бруса сосновых пород естественной влажности 100\*100мм. |
| Наклонный лаз  | В кол-ве 4шт., изготовлен из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Баскетбольный щит с кольцом | В кол-ве 1шт. Баскетбольное кольцо изготовлено из металлической трубы диаметром 20мми и толщенной стенки 2.7мм. с покраской термопластичной порошковой краской. Щит выполнен из доски естественной влажности. |
| Скамья со спинкой  | В кол-ве 1 шт., изготовлена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Лаз вертикальный с перекладинами  | В кол-ве 1 шт., выполнен из бруса 100х100мм и 12 круглых перекладин диаметром 40-45мм. |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс"., металл покрыт термопластичной порошковой краской, саморезы по дереву.ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 55678-2013 |