|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс**  **ИД-20**  **C:\Users\90C5~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.098\kompleks_20(1).jpg**  **C:\Users\90C5~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.600\перед Копировать.psd(1).jpg** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 2400 |
| Длина (мм) | | 4400 |
| Ширина (мм) | | 3600 |
| Высота площадки (мм) | | 900 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 18шт., выполнен из бруса сосновых пород естественной влажности 100\*100мм.Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. | |
| Пол | Пол в кол-ве 4 шт., выполнен из опорного бруса толщиной 40мм. и укрыт доской сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Деревянные перекладины | В кол-ве 8шт, диаметром 40-45мм с покраской акриловой краской. | |
| Рукалаз | В кол-ве 1шт. Рукалаз изготовлен из доски сосновых пород естественной влажности и семи деревянных перекладин диаметром 40-45мм | |
| Лаз труба | В кол-ве 1шт, выполнен из каркаса из доски хвойных пород естественной влажности и укрыт деревянной доской по всей длине изнутри по кругу. | |
| Качающийся мостик | В кол-ве 1 шт., изготовлен из деревянного бруса, короткозвенной цепи и металлических перил. Перила изготовлены из металлического профиля с п окраской термопластичной порошковой краской. На деревянный брус (ступени) крепится цепь, цепь приварена к металлическим перилам. | |
| Мост переход | В кол-ве 1шт. Мост изготовлен из каркаса и укрывной доски. Каркас изготовлен из бруса толщиной 40мм. и покрыт доской 22мм | |
| Перила мостика перехода | Перила в кол-ве 2шт. Перила изготовлены из деревянной доски сосновых пород толщенной 22мм. | |
| Лаз вертикальный | В кол-ве 7шт, выполнен из доски сосновых пород естественной влажности толщенной 40мм имеет прорези для рук и ног. | |
| Декоративные накладки на верхней части башни | В кол-ве16шт., изготовлены из влагостойкой фанеры с покраской полиуретановой краской | |
| Лестница с перилами Н-900мм. | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", влагостойкая фанера с покраской полиуретановой краской, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 55678-2013 | |